Choix de microcontrôleur (électronique logique)

<https://all3dp.com/fr/1/single-board-computer-raspberry-pi-alternative/>

CanOpen, i2c, pwm, in/out, internet, écran tactile?

* Internet (wifi)
* 1 moteur encodeur (robotshop) avec drive (can, i2c, pwm) versaplanetary
* LED
* Écran tactile
* Actuateur (activation distributeur)